Załącznik 6b

**Zestawienie wyposażenia placu zabaw Marianów - przedmiar**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| L.p. | Opis | j. | Ilość j. | Cena jedn. netto bez montażu (PLN) | Wartość netto bez montażu(PLN) ( kol. 4 x kol. 5 ) | Wartość netto montażu(PLN) | Wartość netto wyposażenia wraz z montażem (kol. 6 + kol. 7 )  |
| 1. | Zestaw na wspólnym pylonie: orbit rek eliptyczny i wioślarz | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw na wspólnym pylonie: wyciąg górny i wyciskanie siedząc | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw standard. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Karuzela tarczowa 150 z siedziskami i stolikiem | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Huśtawka na sprężynie wagowa (ważka) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Huśtawka podwójna | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Huśtawka na sprężynie konik. Posadowienie na fundamencie betonowym. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Huśtawka na sprężynie motocykl. Posadowienie na fundamencie betonowym. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Piaskownica. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Ławka do wkopania z oparciem, konstrukcja wsporcza z betonu wykończonego fabrycznie, głębokość wkopania min. 40 cm, długość ok. 200 cm, siedzisko wykonane z listew drewnianych grubości min. 40 mm zabezpieczonych impregnatami i lakierowanych w kolorach naturalnego drewna. | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 11. | Kosz do śmieci, na stalowych słupkach, z uchylnym zabezpieczeniem wierzchu pojemnika, wkopany w podłoże. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Stojak na rowery 5-stanowiskowy, do wkopania. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Regulamin - tablica na konstrukcji stalowej, osadzona w gruncie, wymiary 610x48x2000 mm,  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

UWAGA:

1. Powyższe zestawienie obejmuje koszty zakupu, transport i montaż docelowy w/w elementów.
2. Do powyższego zestawienia przyjęto wyposażenie referencyjne wg katalogu firmy Herkules, ul. Śląska 41 a, 32-500 Chrzanów, Mȕller Jelcz-Laskowice, Sp. z o.o.. Wskazanie znaku towarowego jest uzasadnione specyfiką zamówienia i ma służyć dostatecznie dokładnemu określeniu osprzętu. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.