**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej, dz. ew. nr 69 w miejscowości Chruściele:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisach dotyczących poszczególnych zadań, w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej nr 69 w miejscowości Chruściele gmina Dąbrówka

ADRES INWESTYCJI: Powiat Wołomin, Gmina Dąbrówka, dz. nr ew.: 69 Obręb ew. nr 0002 Chruściele

INWESTOR: GMINA DĄBRÓWKA

ul. Tadeusza Kościuszki 14

05 - 252 Dąbrówka

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Wizja lokalna w terenie;

2. Ustalenia z zakresu robót i zakresu opracowania;

3. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.);

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. - w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.2004 nr 130 , poz.1389 z późn. zm. );

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. - w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 200 nr 114, poz. 1195 z dnia 20 grudnia 2000 r. z późn. zm.) Załącznik nr 1, 2 i 3;

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfika wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawowe parametry techniczne:

- klasa drogi D,

- długość odcinka 825,0 m + włączenie na skrzyżowaniu;

- szerokość pasa ruchu 2,5 m,

- szerokość jezdni 5,0 m ,

- prędkość projektowa Vp = 30 km/h,

- szerokość pobocza 2x0,75 m

2. Zakres robót:

 Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej poprzez wykonanie:

- korekty profilu podłużnego i przekroju porzecznego poprzez frezowanie nawierzchni;

- podbudowy z kruszywa betonowego łamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - zjazdy;

- warstwy wyrównawczej mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości zgodnej z przedmiarem robót, długość odcinka 825,00 m o szerokości 5,10 m + wlot skrzyżowania i poszerzenia na łukach,

- warstwy ścieralnej AC8S z asfaltem 50/70 gr. po zagęszczeniu 3 cm, szerokość 5,0 + poszerzenia na łukach i wlot skrzyżowania, długość odcinka 825,00 m ,

- poboczy z mieszanki kruszywa betonowego łamanego i pospółki żwirowej w stosunku 1:1 o szerokości 2x0,75 m o grubości po zagęszczeniu 10 cm,

- regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych,

- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg