Znak sprawy: IR.271.15.2019  *Załącznik nr 1c do SIWZ*

**Opis przedmiotu zamówienia – część III Pomoce SI**

|  |
| --- |
| **OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW** |
| **Zestaw 2 materacy do kabiny SI – 1 komplet** |
| Zawartość zestawu | Materace wymiarem dopasowane do Kabiny do terapii integracji sensorycznej, z wycięciami na słupy. Wykonane z pianki pokrytej trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości. Ilość materacy w zestawie 2 szt. |
| Wymiar każdego z materacy  | wym. 216 x 108 x 8 cm |
| Gwarancja | 2 lata |
| **Materac antypoślizgowy – 1 szt.** |
| Zastosowanie i opis | Stanowiący podkład do ćwiczeń. Obszyty trwałą tkaniną PCV, nie zawierającą ftalanów, podłoże antypoślizgowe. Wysokość swobodnego upadku HIC wynosi 2,1 m (wg PN-EN 1177:2009). |
| Wymiary  | 90 cm x 90 cm x 8 cm |
| Gwarancja | 2 lata |
| **Drabinka gimnastyczna pojedyncza – 1 szt.** |
| Opis | Drabinka gimnastyczna z zaczepami do montowania do ścian. Mocowana do ściany za pomocą 6 okuć. Lakierowane drewno  |
| Wymiary | 90 cm x 300 cm |
| Gwarancja | 2 lata |
| **Kładka równoważna– 1 szt.** |
| Opis | Tor do ćwiczeń poprawiających reakcje równoważne. Wykonany z lakierowanej i malowanej sklejki o gr. 19 mm. |
| Wymiary | wym. kładki 140 x 20 cm szczeble o gr. 2,5 cm co 13 cm maksymalna wysokość 48 cm wym. podstawy - 28 x 39,5 x 32 cm |
| Gwarancja | 2 lata |
| **Basen okrągły z piłeczkami– 1 szt.** |
| Opis | Basen wykonany z pianki, pokryty trwałą tkaniną PCV. Dno o grubości 5 cm. W zestawie 1500 piłeczek. |
| wymiary | śr. zewnętrzna 140 cm  śr. wewnętrzna 110 cm  wys. 40 cm |
| gwarancja | 2 lata |
| **Walec z otworem– 1 szt.** |
| Opis | Walec przeznaczony do ćwiczeń rozwijających sprawność ruchową, wykonany z pianki, pokryty trwałą tkaniną PCV.  |
| Wymiary | Średnica zewnętrzna 60 cm; długość 90 cm |
| Gwarancja | 2 lata |
| **Trampolina z poręczą– 1 szt.** |
| Opis | * Trampolina składana z poręczą
 |
| Wymiary | śr. 100 cm (powierzchnia do skakania 75 cm) wys. 20 cm wys. uchwytu 80 cm |
| Gwarancja | 2 lata |
| **Szafa z drzwiczkami – 1 szt.** |
| Opis | Szafa wyposażona w drzwiczki i półkę w górnej części oraz w 2 półki i drzwiczki w dolnej części. Półki pozwalające na przechowywanie segregatorów. Wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm, z trwałym obrzeżem ABS multiplex o grubości 2 mm. Fronty wykonane z kolorowej płyty MDF. |
| Wymiary | 94 cm x 45 cm x 189 cm |
| Gwarancja | 2 lata |
| **Huśtawka typu gniazdo – 1 szt.** |
| Opis | Huśtawka pozwala realizować ćwiczenia stymulujące równowagę, koordynację wzrokowo -ruchową, orientację w przestrzeni i ogólną sprawność fizyczną. Osłona zapinana na rzepy. Regulowana wysokość. |
| Wymiary | śr. 100 cm wys. 150 cm  |
| Gwarancja | 2 lata |
| **Lina przedłużająca– 1 szt.** |
| Opis | Wytrzymała lina służąca do przedłużania lin do podwieszania urządzeń w kabinie do terapii integracji sensorycznej. |
| Wymiary | Długość min. 70 cm, grubość min. 10 mm |
| Gwarancja | 2 lata |
| **Poduszki – 1 komplet**  |
| Opis | Zestaw min. 4 poduszek kwadratowych, wypełnionych materiałami o różnych strukturach i twardości, z antypoślizgiem.  |
| Wymiary | Wymiar każdej poduszki min. 30 cm x 30 cm x 10 cm |
| Gwarancja | 2 lata |
| **Materac – 1 szt.** |
| Opis | Materac z pianki, pokryty tkaniną PCV, wolną od ftalanów. Wnętrze wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (PE-LD), zewnętrzne warstwy wykonane z pianki poliuretanowej. Wysokość swobodnego upadku HIC wynosi 2,1 m (wg PN-EN 1177:2009). |
| Wymiary | 200 x 85 x 8 cm |
| Gwarancja | 2 lata |
| **Walec – kształtka rehabilitacyjna– 1 szt.** |
| Opis | Walec wykonany z pianki, pokryty trwałą tkaniną PCV. |
| Wymiary | śr. 30 cmDługość 80 cm |
| Gwarancja | 2 lata |
| **Dywan jednokolorowy – 1 szt.** |
| Opis | Dywan o jednolitym kolorze. Wysokość runa 7 mm, skład runa 100% PP heat-set fris,e przędza pojedyncza. Certyfikat Zgodności tzn. atest Higieniczny. Pokryty środkiem uniepalniającym. |
| Wymiary | 2mx3m |
| Gwarancja | 2 lata |
| **Kabina do integracji sensorycznej – 1 szt.** |
| Opis | Dwuczęściowa konstrukcja metalowa w formie kabiny - stojaka, wykonana z kształtowników zamkniętych o przekroju 8 x 8 cm, wyposażona w dwie ruchome belki pozwalające na montaż urządzeń do terapii integracji sensorycznej. Belki boczne zabezpieczone piankowymi osłonami pokrytymi trwałą tkaniną PCV. Każda z ruchomych belek górnych wyposażona w wózki na prowadnicach, z możliwością blokady (na jednej belce 2 wózki, na drugiej - 4, co umożliwia przymocowanie np. potrójnej drabinki linowej). Każdy z wózków wyposażony w szeklę i karabińczyk. Elementy mocujące dostarczane w komplecie (każda z belek mocowana przy pomocy 4 śrub). Produkt przeznaczony do użytkowania przez jedną osobę |
| Wymiary | 220 x 220 x 250 cm |
| Gwarancja | 2 lata |
| **Montaż** |
| Opis | Montaż elementów objętych niniejszym zapytaniem |