**KOSZTORYS OFERTOWY**

 **Wykonanie dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej w miejscowości Dąbrówka**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nazwa artykułu* | J.m. | Ilość | Cena netto {PLN} | VAT{%} | VAT{PLN} | Cena brutto {PLN} |
| *Słupki do siatkówki, aluminiowe , profil 120x100mm owalny, malowane proszkowo* | kpl. | 2 |  | 23% |  |  |
| *Siatka do siatkówki plażowej obszyta PCV + kieszonki* | szt. | 2 |  | 23% |  |  |
| *Antenki do siatkówki, jednoczęściowe* | kpl. | 2 |  | 23% |  |  |
| *Kieszonki na antenki* | kpl. | 2 |  | 23% |  |  |
| *Linie do siatkówki, szerokość taśmy 5 cm* | szt. | 2 |  | 23% |  |  |
| *Montaż* | kpl. | 2 |  | 23% |  |  |
| *Wykonanie koryta pod boisko o głębokości 35 cm* | m2 | 360 |  | 23% |  |  |
| *Profilowanie podłoża* | m3 | 108 |  | 23% |  |  |
| *Ułożenie geowłókniny polipropylenowej wodoprzepuszczalnej 200g/m2* | m2 | 360 |  | 23% |  |  |
| *Zasypanie geowłókniny piaskiem z materiału powierzonego przez inwestora* | ton | 164 |  | 23% |  |  |
| *Transport piasku z kopalni* | ton | 164 |  | 23% |  |  |
| *Ułożenie kostki betonowej kolorowej pod wiaty dla zawodników rezerwowych gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm* | m2 | 70 |  | 23% |  |  |
| *Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30x100 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową* | m | 64 |  |  |  |  |
| *Kotwienie istniejących wiat dla zawodników rezerwowych trwale do kostki* | szt. | 2 |  | 23% |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **23%** | **zł** | **zł** |